Załącznik nr 2

**Kosztorys uproszczony**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | j.m. | ilość | cena jednostkowa | wartość |
| **1. Wykonanie odwodnienia budynku szerokość – 1 m** | | | | | |
| 1.1 | korytowanie | m2 | 75 |  |  |
| 1.2 | warstwa odcinająca gr. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 75 |  |  |
| 1.3 | warstwa cementowo-piaskowa gr. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 63 |  |  |
| 1.4 | kostka brukowa gr. 6 cm | m2 | 63 |  |  |
| 1.5 | obrzeże 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej z oporem | mb. | 63 |  |  |
| **2. Utwardzenie podjazdu do garażu** | | | | | |
| 2.1 | korytowanie | m2 | 105 |  |  |
| 2.2 | warstwa odcinająca gr. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 105 |  |  |
| 2.3 | warstwa podsypkowa z kruszywa 0-31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 100 |  |  |
| 2.4 | warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa gr. po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 100 |  |  |
| 2.5 | kostka brukowa gr. 6 cm | m2 | 100 |  |  |
| 2.6 | obrzeże 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej z oporem | mb. | 20 |  |  |
| 2.7 | krawężnik 15x30 położony na płask na podbudowie cementowo-piaskowej z oporem | mb. | 5 |  |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Razem brutto | | | | |  |